**电子支气管镜主要参数**

1.视野角 ≥120°

2.视野方向：直视

3.景深 ≥3-100mm

4.先端部外径 ≤4.8mm

5.插入部外径 ≤4.9mm

6.钳子管道直径 ≥1.95mm

7.最小可视距离 ≤3.0mm

8.角度范围 上≥180° 下≥130°

9.有效长度≥600mm

\*10.具有窄波光观察功能，以便临床诊断。

11.与医院原有设备匹配使用