**射频治疗仪技术参数：**

1.适应范围：用于皮肤组织加热以改善皮肤皱纹的非侵入性治疗

2.输出模式：单极射频模式或双极射频模式

3.治疗中无需使用辅助耗材

4.治疗手柄：具有面部治疗手柄、眼周治疗手柄

5.输出频率：≥40MHz

6.最大输出功率：≥280W

7.面部手柄治疗深度最深≥4.3mm

8.面部手柄治疗深度≥3档可调

9.眼周手柄最大输出功率：≥100W

10.眼周手柄治疗深度≥3档可调

11.脉冲调制频率：≥10KHz，误差±10%

12.能量控制方式：支持加热与冷却时间自由调节，调节范围≤0.5秒

13.冷却：接触式冷却，无需定期更换冷媒

14.手具发射次数无限制，无需更换治疗头

15.具备NMPA认证，符合三类医疗器械管理类别。