* 1. **投标分项报价**

**（备注一标段采用）**



项目编号：2023-02-8

项目名称：鄢陵县残疾人联合会无障碍改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家** |
| 1 | 无障碍低位灶  台 | 无 | 花岗岩配晶钢门全石橱柜，柜体台面 1.5 公分，高低按实际控制 | 米 | 759.2 | 570 | 432744 | 当地 |
| 2 | 栏杆 | 无 | 1. 最大直径 50mm，不锈钢管，壁厚 1.0mm；高度 80 公分 2. 含材料及施工。 | 米 | 15.3 | 198 | 3029.4 | 当地 |
| 3 | 高档移动浴凳 | 永 久 亮YJL-8011 | 1、主架：选用高强度铝合金材料，管直径为 30mm，厚度为  1.2mm；表面采用氧化处理；座板和背板均为高强度 HD-PE 板，易清洁，防菌，舒适耐用。  2、脚管：采用高强度铝合金材料，管直径为 35mm，管厚度为 1.5mm；表面采用氧化处理；高度可调，带 6 档位高度调节孔。后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；扶手：须采用可快速拆卸结构，配泡棉握  把，手感舒适，防滑性能好；3、最大承重 300 千克； | 个 | 47 | 33、7 | 15839 | 瑞安 |
| 4 | 卫生间扶手 | 永 久 亮YJL-8001 | 1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，受力强度提升 30%，304 垫片满焊处理。   3 长度,50cm,高度 70-80cm   1. 外层材料：纯黄色.原装环保料。 2. 内管直径 28mm | 副 | 158 | 70 | 11060 | 瑞安 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 浴室防滑垫 | 永 久 亮YJL-8028 | 1、材质:PVC 树脂；  2、吸壁劲强下部特殊设计几百个小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒。保健按摩、柔软坚韧、安全耐用。符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术。防止残疾人进出浴室，卫生间滑倒造成二次伤害；  3、适用于老年人，行动不便者 | 平方米 | 72.7 | 56 | 4071.2 | 瑞安 |
| 6 | 不锈钢洗  菜池 | 金 牌  JPB6565C | 1.304 不锈钢一体冲压成型水槽； 2.高抛出水龙头；  3.含材料及安装，不含水路改造。 | 个 | 1 | 180 | 180 | 佛山 |
| 7 | 升降晾衣  架 | 奥伊特 | 铝合金材质钢丝绳加长厚度 1.5MM 内部滑轮铜材质 | 个 | 1 | 320 | 320 | 东莞市 |
| 8 | 盲道 | 永久亮 | 1、高强度盲道防滑地砖，盲道专用，规格：30\*30cm；  2、此产品多用于直行道，可以单道/双道铺设；  3、适用于盲人使用 | 米 | 33 | 75 | 2475 | 瑞安 |
| 9 | 坐便椅 | 金尚喜 | 坐面宽度 53CM、便孔尺寸 22\*25CM、坐面高度 40-50CM、扶手高度 45-55CM、后背高度 64-74CM；产品净重 5.8KG | 个 | 18 | 220 | 3960 | 河北衡水 |
| 10 | 闪光报警开水壶 | 汇邦 | 性能要求：  1)功率：≥1700W 2)容量：≥1.7L 3)防干烧断电保护   1. 材质要求：内胆需使用 304 不锈钢一体成型，外壳食品级聚丙烯。 2. 功能要求： 3. 水壶全程可语音、闪光、震动提示（通电提示；开始烧水、水烧开提示；开启、关闭保温模式提示） 4. 音量由小到大 8 段调节； 5. 能自由选择声音、闪光、震动提示模式，震动选择为独立开关，方便视障、听障朋友快速上手使用 6. 需拥有 3.5mm 耳机插孔，插入耳机后可通过耳机听到更为大声的提示音，方便耳背人士使用， 7. 水壶拥有恒温主动保温功能，随时享用温水服务。 8. 提示器配有固定支架可随身携带,带Micro-USB 充电接口。 | 个 | 2 | 330 | 660 | 深圳市 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 防褥疮床垫 | 金尚喜 | 1、材质：天然橡胶材质褥疮床垫；  2、床垫尺寸：200\*90cm，重量：6kg；  3、包装尺寸：36.5\*24\*33cm；  4、最大噪声：≤45dB（A）  5、原理：床垫分成两组，使床垫周期性的交替放气，产生波浪式的工作方式，达到改变人体支撑点的作业。由于两 组气室轮流接触身体，使病人身体下空气能够流通，对防 止和治疗褥疮有一定疗效；6、适用于移动不便者，老年人， 长期卧床人士使用。 | 个 | 2 | 238 | 476 | 河北衡水 |
| 12 | 低位床 | 德尔惠 | 1. 松 木 框 架 结 构 ； 2.150cm\*190cm，高 30cm；  3.150cm\*190cm 棕垫 1 个； | 个 | 1 | 800 | 800 | 赣州市 |
| 13 | 床边扶手 | 永 久 亮YJL-8001 | 材质：热轧钢材+黑色扣带+泡棉扶手+储物袋，底部防滑设计，结实耐用，简易式安装。产品尺寸：80cm\*54cm\*45cm | 个 | 1 | 210 | 210 | 河北衡水 |
| 14 | 不锈钢橱柜 | 金泰 | 1. 晶钢门板、1.2Cm 厚不锈钢台面面层，，水柜配防水纸，   3m 以上含一组抽屉。   1. 标准：地柜深度 600mm，高 800mm，台面做挡水沿； 2. 地柜超深或超高费用另计； 3. 低位灶台按实际需求制作。 | 米 | 9.1 | 600 | 5460 | 河北衡水 |
| 15 | 智能定位手环 | 汇邦 | 1. 材质：铝，塑料，硅胶 2. 贴合残疾人需求，操作简单，GPS/北斗，心率监测，多重定位，一键通话，防止走失。无论是室内外，城镇或者乡村都可以准确定位。 3. 具有sos 功能，适合残疾人使用。 | 个 | 5 | 208 | 1040 | 深圳市 |
| 16 | 闪光音乐门铃 | 汇邦 | 1、产品构成：门铃由频率相同的发射、接收两部分组成， 发射部分可用双面海绵胶、螺丝等固定在门口，要确保不能太接近金属物，防止雨水淋湿，静态时不耗电，电池可用一年（按 20 次/天），主机采用优质音乐IC、动圈式喇叭，亮光持续闪烁；  3、适用于聋人家庭使用。 | 个 | 12 | 120 | 1440 | 深圳市 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 马桶 | 金 牌  GY-3215 | 连体坐便器，标准水距：300/400，含主材辅料及安装。原蹲便台阶拆除、垃圾清运   1. 原地面拆除后，水泥砂浆找平； 2. 柔性防水涂刷 2 遍，防水翻台与现有墙面砖结合处及排污口处应牢固； 3. 地面瓷片恢复。 | 个 | 35 | 585 | 20475 | 佛山 |
| 18 | 热水器 | 好太太  **R134a** | 1.壁挂横式，机械旋钮，搪瓷内胆，防干烧，防漏电，防高压，防高温；  2.安装尺寸，835\*385mm；  3.3 级能效； 4.功率 2000W； 5.储水量 60L | 个 | 12 | 1050 | 12600 | 杭州 |
| 19 | U 型落地扶手 | 永 久 亮YJL-8002 | 1. 尺寸规格：63\*16cm 2. 整体结构牢固，不变形，色彩一致，色泽光亮，样式美观。 3. 产品由内骨架和外皮两部分组成，外皮为白色或黄色。 4. 内骨架材料为镀锌管,直径 25mm,壁厚 1.2mm。 5. 外皮材料为抗菌ABS 材料，直径 35mm,壁厚 5mm。 6. 扶手中间部分设有防滑浮点。 7. 产品使用寿命长，可使用 20 年以上，安全性高。 | 个 | 16 | 180 | 2880 | 瑞安 |
| 20 | L 型扶手 | 永 久 亮YJL-8003 | 1、规格：垂直部份基座中心距离 600mm，水平部位基座中心距离 400mm；  2、材质：扶手的内部为镀锌钢管，外部为混合树脂抗菌材料，包裹在钢管表面，同时在产品的外表面铸出防滑突起纹；  3、特点：扶手内部的钢管保证了扶手的强度，外部树脂材  质可以起到防滑、防锈、冬季使用不凉的作用。 | 副 | 47 | 150 | 7050 | 瑞安 |
| 21 | 密码刀具  箱 | 汇邦 | 框架材料 铝 大号尺寸 470\*355\*150（mm）  小号尺寸 350\*250\*120（mm） 中号尺寸 435\*320\*135（mm） | 个 | 1 | 310 | 310 | 广州市 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 马桶助力器 | 永 久 亮YJL-8025 | 1. 材质，高强度碳素钢管/不锈钢。 2. 宽度调节 62-64cm，高度调节 64-76，宽度 42cm，承载重量 150KG。 3. 脚垫带防滑功能。 | 个 | 6 | 288 | 1728 | 瑞安 |
| 23 | 高级护理床 | 金尚喜 | 1、主要材质：床体压楞状带钢；床头、床尾：ABS 工程塑料；万向轮：医用静音防滑 ABS 轮专用餐桌材质：ABS 工程塑料。PVC 光面方厕桶  2、功能要求：   1. 外形整齐，表面无锋棱，焊接牢固、焊缝光滑、均匀 2. 床架弯圆处管子外径缘滑喷塑层光滑平整、色泽均匀； 3. 床身与床架装配后固定牢固，无松动。手柄转动灵活，不用时可折回 4. 主体外部经喷砂除锈，静电喷塑处理。床面铺冷压钢板压制的压楞状带钢。 5. 床尾部使用双摇动装置，头部摇动起落（可调节0-85°）。尾部摇动起落（可调节 0-45°） 6. 带有防滑静音万向脚轮，可固定锁定位置，两侧有翻转式护栏； 7. 床体中间留有翻转便孔。U 型抽拉式便孔配吻合 PVC   光面方厕桶。 | 张 | 18 | 1622 | 29196 | 河北衡水市 |
| 24 | 一字扶手 | 永 久 亮YJL-8001 | 1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，受力强度提升 30%，304 垫片满焊处理。   3 长度,100cm,200cm,1 等可定制。   1. 外层材料：纯黄色.原装环保料。 2. 内管直径 28mm | 米 | 141 | 78 | 10998 | 瑞安 |
| 25 | 洗脸池扶手 | 永 久 亮YJL-8034 | 1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，受力强度提升 30%，304 垫片满焊处理。 3. 外层材料：纯黄色.原装环保料。 4. 内管直径 28mm | 个 | 3 | 180 | 360 | 瑞安 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 移动马桶 | 金 牌  GY-3215 | 外箱规格：54\*34.5\*22cm  可升降，全PU 软垫，房间、蹲厕两用 | 个 | 12 | 350 | 4200 | 瑞安 |
| 27 | 壁挂  式坐便架 | 永 久 亮YJL-8009 | 适用于多种场景，有无水箱都可使用，铝合金坐便器，共 8 档可调。 | 个 | 3 | 386 | 1158 | 瑞安 |
| 28 | 线路改造 | 国标 | 工艺标准必符合国家颁发《住宅装饰装修施工规范》   1. 按照屋内原电路开关位置，插座、灯具、插排位置进行线路 更换和改造； 2. 按照规范标准和设计要求，电源插座高度 280—300mm,分体式空调机插座高度可在 1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在 800mm,开关板高度 1300—1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为 150—200mm. 3. 确定电气开关、插座终端的位置后，根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。   4.导线截面按照≥1.5mm²,插座≥2.5mm²（空调 2 匹）≥2.5mm  ²，3 匹机须使用 4 mm²，并用 16A 插座。个别用电量大的也选用 4 mm²线 16A 插座。   1. 电气管道与燃气管、水管同平面敷设时，间距≥100mm;不同 面敷设，间距≥50mm.电器开关、插座与燃气管间距≥150mm; 导线与压缩空气管同一平面敷设时，间距≥300mm,不同平面敷设是，间距≥10mm. 2. 厨卫宜选用防溅式插座，安装高度至少高于台面 300mm，卫生间安装浴霸应单独分路，导线直径为 2.5 mm².浴霸、电暖器等大功率用电器不得使用普通开关；各种开关、接线盒均不得 安装在可燃构件上 | m² | 961 | 20 | 19220 | 当地 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 洗澡坐便轮椅 | 永 久 亮YJL-8008 | 1. 主架Φ22（加大管）铝合金雾银处理 2. 坐板采用进口高弹棉.永不变型.坐便洗澡椅两用 3. 前抽.上翻提桶式设计 4. 可放在室内外.坐厕.蹲厕使用前后轮万向 4 寸带刹车. 5. 可出入 60CM 的小门材质：铝合金   包装数量：一台  产品尺寸：长 53CM 宽 53CM 高 90CM 座宽 42C 座高 50CM 包装尺寸：54\*17\*78  安全承重：150KG | 个 | 1 | 680 | 680 | 瑞安 |
| 30 | 浴池扶手 | 永 久 亮YJL-8024 | 1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，受力强度提升 30%，304 垫片满焊处理。   3 长度,30cm,50cm,等可定制。   1. 外层材料：纯黄色.原装环保料。 2. 内管直径 28mm | 个 | 2 | 147 | 294 | 瑞安 |
| 31 | 正反135  度扶手 | 永 久 亮YJL-8033 | 1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨：不锈钢¢28 管，受力强度提升 30%，304 垫片满焊处理。   3 长度,30cm,50cm,等可定制。   1. 外层材料：纯黄色.原装环保料。 2. 内管直径 28mm | 个 | 1 | 180 | 180 | 瑞安 |
| 32 | 洗菜池含水龙  头 | 金 牌  JPB6565C | 1.304 不锈钢一体冲压成型水槽； 2.高抛出水龙头；  3.含材料及安装，不含水路改造。 | 个 | 73 | 254 | 18542 | 佛山 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 固定折叠浴凳 | 永 久 亮YJL-8006 | 1. 整体结构牢固，不变形，色彩一致，色泽光亮，样式美观。 2. 产品由内骨架和外皮两部分组成，外皮为白色或黄色。 3. 内骨架材料为镀锌管,直径 25mm,壁厚 1.2mm。 4. 外皮材料为抗菌ABS 材料，外径 35mm,壁厚 5mm。 5. 扶手中间部分设有防滑浮点。 6. 产品使用寿命长，可使用 20 年以上，安全性高。 | 个 | 14 | 295 | 4130 | 瑞安 |
| 合计 | | 大写：陆拾壹万柒仟玖佰肆拾陆元整 小写：617946 | | | | | | |

投标人（并加盖公章）：周口元程医疗器械有限公司