附：

长葛市公共资源交易中心远程异地评标室、开评标室设备提升改造清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 评标工作站 | 台 | 41 | 1、机型：分体机台式机工作站；2、处理器：≥Intel 10代酷睿i5-11400（6核，2.6GHz）;★3、主板：不低于Intel B560芯片组，主板具备蜂鸣器，可对硬件故障进行报警;4、内存：≥8 GB DDR4 3200MHz，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存；5、硬盘：256GB M.2 NVME硬盘＋1T机械硬盘；6、显卡：集成显卡； 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口；8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡；9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI，≥2个M.2；★10、USB接口：主板原生≥10个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口；11、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口，1个串口；12、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标；13、电源：180W电源； 14、机箱：≤10L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩15、操作系统：预装正版Windows11操作系统；★16、显示器：显示器与主机同一品牌：尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920 x 1080，VGA+HDMI，三边窄边框，低蓝光认证；17、服务：三年原厂服务；★18、认证证书：（1）符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF不低于110万小时，提供满足技术参数的证明材料。（2）符合国家级GB/T 9813.1-2016标准中噪声检验，噪声声功率级≤3.63Bel(A)，提供满足技术参数的证明材料。★19、原厂商资质（需加盖原厂商公章）（1）原厂商具备客户响应中心获得 CCCS五星级认证；（2）原厂商具备ISO28000供应链安全管理体系认证；（3）原厂商通过ISO 14064温室气体核查；（4）原厂商具备QC 080000有害物质过程管理体系认证；（5）原厂商具备ISO27701隐私信息管理体系资质；（6）所投产品的制造厂商应具有业务连续性管理体系ISO 22301认证 |
| 2 | 投影仪 | 台 | 5 | 1、液晶板尺寸≥0.61英寸；投影系统：RGB光阀式液晶投影系统；2、★标准分辨率≥1920\*1080；3、色彩亮度≥4000流明(非白色亮度，提供检测报告证明文件);4、灯泡功率≤230W，灯泡寿命:12000小时（环保亮度模式下）；5、标准对比度≥16000:1；6、变焦倍数≥1.6倍；7、内置扬声器≥16W；8、多PC投影功能：最多支持50个使用者进行连接，可以任选其中的1-4个信号源进行同屏显示；9、视频输入：D-Sub15p x1，HDMIx2；音频输入： 2RAC x 2，其他接口配置： USB-Ax1， USB-Bx1；10、★垂直和水平梯形校正≥±30度，支持投影面板水平梯形校正滑钮功能、具有AV滑盖遮屏功能; 11、重量：≥3.1Kg;12、自动开机功能:在接入 HDMI、VGA 和 USB-B 信号时投影机可自动开机，无需手动启动。13、★双画面显示:支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小;  |
| 3 | 远程异地评标系统授权点位 | 个 | 3 |   |
| 4 | 远程异地评标专用服务器 | 套 | 1 |  基础配置：CPU:12核24线程\*2颗；内存：64G; 标配：1块480GSSD固态硬盘；双750w电源。服务器包含提供远程异地评标数据备份软件  |
| 5 | 辅助设备 | 套 | 3 | 摄像头：1080P/30FPS/高清HD/防偷窥设计/USB即插即用/视频会议；耳机：单孔/黑色移动硬盘：4T |
| 6 | 数码摄像机 | 台 | 1 | 1. 影像传感器尺寸 ≥1/2.5英寸2. 总像素≥857万像素3.光学变焦≥光学变焦20x4.液晶屏≥ 3.0英寸约92.1万像素液晶屏(16:9)5.扩展容量:256GB6.容量≥64GB内存\*27.静态图像尺寸(动态模式):≥M: 830万像素 16:9(3840x2160)8最低照度4K标准模式≥9 lux(1/50快门速度) |
| 7 | 移动工作站 | 台 | 3 | 1、处理器：≥Inter Core i7-12700H 处理器（2.3 GHz 基础频率、最高睿频可达 4.7 GHz、24 MB 三级高速缓存、14 个内核、20 条线程），支持英特尔博锐技术2、芯片组：英特尔WM690 3、\*屏幕：15.6 英寸、全高清（1920 x 1080）、IPS、窄边框、防眩光、400 尼特、低功耗、100% sRGB4、摄像头：720p 高清摄像头5、系统：预装Win11H 64位中文版系统6、内存： ≥8G DDR5 4800 NECC，2个内存插槽，支持双通道，最大可支持64G7、硬盘： ≥512G PCIe Gen4 NVME M.2 SSD8、显卡： ≥NVIDIA T600 4GB GDDR6独立显卡9、\*端口： ≥4个USB接口（至少有1个USBType-C）；1 个 RJ-45；1 个耳机/麦克风组合插孔；1 个电源接口；1 个 HDMI 2.0 10、无线+蓝牙： 英特尔® Wi-Fi 6E AX211（2x2）和蓝牙® 5.2 组合11、音频：双立体声扬声器、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/耳机插孔、高清音频12、输入设备： 高级静音键盘 — 防泼溅、全尺寸、带背光键盘13、电源：≥ 150W 超薄电源适配器（长效6芯、83Wh锂离子聚合物电池）14、重量：≥1.9 Kg15、保修：≥1年质保16、安全： 配置软件主动防bios被改写，能自动恢复Bios；能主动通过深度学习人工智能实施保护系统之前从未见过的恶意软件，保护零日攻击，提供增强的勒索软件保护17、应用软件： 实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于 340:1。支持 AES 256-bit 信号加密，远程3D 图形传输协议18、\*其他：提供原厂商针对本项目的专项授权和售后服务承诺函，提供原厂一年整机质保服务，厂商服务体系通过4PS认证及CCCS认证，并提供原厂彩页、3C认证证书，节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 8 | 高清扫描仪 | 台 | 1 | 1、馈纸式日扫描量：≥10000页2、扫描速度：≥90ppm/180ipm3、最大幅面 ：A34、输出格式:BMP，JPEG，多页PDF，多页TIFF等，高压缩PD双面自动扫描5、LCD液晶屏 |
| 9 | 彩色打印机 | 台 | 1 | 1. A4幅面，六色照片打印机
2. 打印速度：黑白：37ppm彩色：38ppm照片（Draft，10x15cm/4x6in）：约11s每张(W/Border)，约12s每张(Borderless)照片（Default，10x15cm/4x6in）：约27s每张(Borderless)
3. 最高分辨率：5760×1440dpi
4. 支持无线网络打印
5. 介质尺寸：A4，A5，A6，B5，10×15cm(4×6in)，13×18cm(5×7in)，16:9 wide size，Letter(8 1/2×11in)，Legal(8 1/2×14in)，Half Letter(5 1/2×8 1/2in)，9×13cm(3.5×5 in)，13×20cm(5×8in)，20×25cm (8×10in)，100×148mmEnvelopes：#10(4 1/8×9 1/2in)，DL(110×220mm)，C6(114×162mm)
6. 最大纸张尺寸：8.5"×44"
 |
| 10 | 打印复印一体机 | 台 | 15 | A4黑白打印/复印/扫描多功能一体机首页输出：8.3秒(A4，就绪模式)/18秒(A4，睡眠模式);月打印负荷：最高 10000 页最佳模式：高达1200x1200dpi，正常模式：高达600x600dpi;打印速度:20页/分钟处理器速度:600 MHz;内存: 128MB;纸张处理：进纸盒：150页；出纸盒：100页复印速度:正常模式、A4：高达 20 份/分钟复印缩小/放大设置:25% 到 400%;扫描类型：平板；硬件：高达4,800x4,800dpi；光学分辨率：高达600x600dpi；最大扫描尺寸：216x297毫米；灰度级：256；位深：8位(黑白)；16位(彩色)；接口:高速USB 2.0端口;预装黑色硒鼓(1500页)保修：一年有限硬件保修 |
| 11 | 耗材 | 批 | 1 | 含2台24口交换机、网线、A4纸30箱、硒鼓30个、墨粉30支等 |